정보통신공사사용전검사 기준표

1. 구내통신선로설비공사에 대한 검사기준
검 사 항 목		검 사 기 준	검 사 방 법	근 거	검토의견
전기통신기자재		ㅇ전기통신기본법의 형식승인()제품 -단, 형식승인 대상제품이 아닐 경우 KS 및 국내표준규격의 성능기준 규격에 적합한 제품 ㅇ전화설비접속용 커넥터 : 6핀, 8핀 모듈러잭	ㅇ제품의 육안검사 (필요시승인서, 성적서등요구)	ㅇ전기통신기본법 제33조 ㅇ기술기준 제2조 ㅇ인증규칙 제7조2항 ㅇ단말기준 제21조
회 선 수		ㅇ국선 수용, 구내회선 구성 및 단말장치등의 증설을 고려한 충분한 회선확보 -주거용건축물：단위 세대당 1회선 이상 -업무용 “:각 업무구역(10㎡)당 1회선 이상 -기타 건축물 : 건축물의 용도를 감안하여 위 규정을 신축적으로 적용 ※ 1회선(국선기준)：4쌍 꼬임케이블 기준	ㅇ단자함,인출구 등 육안검사	ㅇ기술기준 제20조 (회선수)
구내통신실면적	업무용 건축물	ㅇ6층 이상이고 연면적 5천㎡ 이상인 경우 -집중구내통신실：10.2㎡이상의 면적 1개소 -각층별 전용면적별 층구내통신실 확보 여부 ㅇ상기 이외의 업무용건축물(별표1의 2호) -집중구내통신실：10.2㎡ 이상의 면적 1개소 ㅇ집중통신실내 조명시설 및 통신장비용 전원 설비 구비여부	ㅇ줄자 이용 실측 확인 및 육안검사	ㅇ전기통신기본법 제30조의3 ㅇ기술기준 제19조 별표1의 1호,2호 별표2의 1호내지4호 -50～500세대 : 10㎡ -501～1000 : 15㎡ -1001～1500 : 20㎡ -1501세대이상 : 25㎡
	공동주택	ㅇ단지규모별 집중구내통신실 확보면적여부 ㅇ집중통신실내 조명시설 및 통신장비용 전원 설비 구비여부
국선의인입기준	지하인입	ㅇ지하인입관로의 표준도에 의한 설치여부 ※ 지하인입 제외대상 : 4회선미만의 국선 , 사업자 맨홀과 40m 이하로서 사업자가 불가피성을 인정하는 경우	ㅇ표준도와 부합 되게 시공여부 -국선관로 내부에 돌기 가 없을 것 -국선인입관로는 사업자 맨홀과 연결 될 것(표준도) -인입선로가246m미만 이고 미분기시는 미설치	ㅇ기술기준 제4조, 제5조, 제18조, 제25조제4항 ㅇ구내통신설비설치기 준 제26조(국선의 인입 : 맨홀,핸드홀 설치기준),제48조 (맨홀․핸드홀설치기준)
	가공인입	ㅇ가공인입의 표준도에 의한 설치여부
	설치위치	ㅇ맨홀ㆍ핸드홀 및 전주 등 설치 위치 -최단의 인입거리로 설치 -대지 분계점내에 설치 및 접지시설 설치여부 ㅇ맨홀, 핸드홀 미설치시 사업자와 협의여부
국선 인입배관	확보공수	ㅇ주거ㆍ기타건축물：2공 이상(주+예비) ㅇ업무용건축물 ：3공 이상(주+예비)	ㅇ표준도와 부합 되게 시공여부 ㅇ육안검사 및 필요시 실측 -국선의 통신구 또는 트레이 설치시 여유공간 확보	ㅇ기술기준 제18조 (설치방법: 구내․ 이동통신선로), 제25조제4항 ㅇ구내통신설비설치기 준 제26조, 제27조 (국선의 인입배관)
	배관의 요건	ㅇ배관의 내경은 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상 ㅇ내부에 돌기가 없고 관의 두께가 2㎜이상 ㅇ공동주택 20세대 미만 : 최소 36mm 이상 20세대 이상 : 최소 54mm 이상

검 사 항 목

검 사 기 준

검 사 방 법

근   거

검토의견

옥내배관

배관의 요건

ㅇ사용 금속관ㆍ통신용 합성수지관 사용여부

ㅇ수용케이블과 배관내경 적정여부

-배관 단면적의 32%이하로 케이블 수용

ㅇ육안검사 및

필요시 실측

-배관은외부의압력,    충격으로부터 선로

보호가능 할 것

ㅇ기술기준 제18조

ㅇ구내통신설비설치기

준 제28조(옥내배관    등:5항배관의요건),    제33조(구내배선의요건)

구내간선계,

건물간선계

ㅇ간선계와 동등한 1공이상의 예비공 확보여부

ㅇ트레이ㆍ닥트설치의 적정여부

-여유공간 확보 및 닥트내부 조명시설

수평배선계

층단자<->인출구

ㅇ옥내배관은 성형구조 또는 성형배선이 가능

한 구조(통신인출구․단자함 방식의 종단여부)

이격거리

ㅇ강전류전선과의 이격거리

-300V이하： 6㎝이상(벽내 설치시 12㎝이상)

-300V초과：15㎝이상(벽내 설치시 30㎝이상)

ㅇ육안검사 및

실측(위험)

ㅇ기술기준 제8조

ㅇ구내통신설비설치기

준 제23조, 제33조

통신분배함

국선수용

및

국선단자함

(주단자함 또는

주배선반)

ㅇ주단자함ㆍ주배선반 설치의 적정여부

-300회선 미만：주단자함 또는 주배선반

-300회선 이상：주배선반(MDF)

ㅇ단자반,가입자보호기 설치 공간 확보여부

ㅇ설치장소ㆍ설치높이(30㎝이상)적정여부

ㅇ노출 단자함의 경우 잠금장치 구비여부

ㅇ육안검사로

설치여부 확인

(설치금지장소 :

세면실,화장실,

보일러실,

발전기계실 등

분진,부식장소)

※공동주택 :

아파트, 연립주택,

다세대주택,기숙사)

ㅇ기술기준 제5조,

제18조, 제20조

ㅇ구내통신설비설치기

준 제3조(용어정의)

29조(국선수용 및

국선단자함 설치기준

구성요건),

제30조(중간단자함),    제33조

중간단자함

(국선<->세대)

ㅇ배관의 굴곡점,선로분기․접속위치에 설치여부

세대단자함

ㅇ공동주택의경우 세대별 설치여부(단,기숙사제외)

ㅇ설치장소의 적정여부

접지시설

ㅇ접지저항(국선수 기준)

-100회선 이하：100Ω 이하

-101회선 이상： 10Ω 이하

ㅇ접지선：1.6㎜이상의 피복절연전선 사용

ㅇ접지극 : 부식,토양오염방지 고려한 재료사용

ㅇ주배선반 방식시 철가와 절연시공 여부

ㅇ육안검사 및

실측

-인체 접촉개소는

접지시설:주배선반,

지지물,단자함 등

ㅇ기술기준 제7조

(보호기 및 접지)

ㅇ구내통신설비설치기

준 제5조(접지저항등)

, 제29조

구내배선

구내선 조건

ㅇ꼬임케이블, 광섬유케이블 또는 동축케이블

사용여부

-옥외 지중배관 포설：옥외용 케이블사용

ㅇ육안검사로

설치여부 확인

-옥내 꼬임케이블 :

16MHz(CAT3)이상

의 전송대역가져야 함

※동단자함 :국선<->

건물내간선의분배함

층단자함 : 건물내

간선<->수평배선간

의상호연결분배함

ㅇ구내통신설비설치기

준 제32조(구내선의

배선), 제33조

※구내간선케이블 :국선

단자함<->동단자함or

동단자함상호간(건물간)

건물(내)간선케이블 :

동단자함<->층단자함,

층단자함간(건물내수직간)

배선방식

ㅇ주거용 건축물(공동주택)

-세대단자함에서 각 실별 인출구간 성형배선 방식

ㅇ업무용 및 기타건축물

-층단자함에서 각 인출구간 성형배선 방식

절연저항

ㅇ회선․심선 상호간, 회선과 대지간：10㏁ 이상

ㅇ직류 500V 절연

저항계 사용

ㅇ기술기준 제12조

(절연저항)

건축물용도별

링크성능

(측정값:MHz)

※주거용:주거용,기타건축물

ㅇ주거용： 1㎒이상(동단자함에서 인출구까지)

ㅇ업무용：16㎒이상(동단자함에서 인출구까지)

ㅇ기  타： 1㎒이상(동단자함에서 인출구까지)

주거용	측정값		업무용	주거용	측정값		업무용
-	반사	1-10	18dB이상	-	감쇠	16	14.0이하
-	손실	10-16	15이상	48dB이상		0.1	-
5.5dB이하		0.1	-	25이상	근단	1.0	39dB이상
5.8이하	감쇠	1.0	3.7이하		누화	4.0	29이상
-		4.0	6.6이하		손실	10.0	23이상
-		10.0	10.7			16.0	19이상

ㅇ측정장비 사용

반사손실(return loss)

감쇠(attenuation)

근단누화손실(next-loss)

ㅇ구내통신설비설치기

준 제33조

※동단자함이 주거용 :

동단자함<->세대내인출구

업무용 :

층단자함<->각 인출구의

링크성능

기타

예비전원설비

o 국선 수용용량이 10회선이상인 구내교환설비는

-정전시 최대 부하전류를 공급할 수 있는

예비전원

-축전지 또는 발전기 등의 예비전원설비 설치

o 육안검사

o 기술기준 제10조

o 구내통신설비설치기

준 제34조

감리원 등급 :                     검사자 :               (인)

2. CATV 설비에 대한 검사기준
검 사 항 목				검 사 기 준		검 사 방 법	근 거	검토의견
전기통신기자재				ㅇ전기통신기본법의 형식승인() 제품 -단, 형식승인대상 제품이 아닌 경우 KS표시품 또는 해당성능기준 규격에 적합한 제품 -증폭기, 분배기, 분기기, 보호기, 직렬단 자, 동축케이블 등 ㅇ기자재의 사용주파수대역：5.75～864㎒		ㅇ제품의 육안검사 (필요시 승인서 요구) -하향특성:54～864 MHz -상향특성: 5.75～41.75MHz	ㅇ전기통신기본법제33조 ㅇ기술기준 제21조 ㅇ유선방송기술기준 제 22조 내지 제24조
인입설비	지하인입			ㅇ지하인입관로의 표준도에 의한 설치여부		ㅇ표준도와 부합 되게 시공여부 ㅇ육안검사 및 필요시 실측 -인입을 위한 관로, 전주 등은 구내통신 설비 제26조,제27조 규정준용함(검사 기준표의 국선의 인 입기준 및 인입배관)	ㅇ기술기준 제4조, 제 5조, 제25조 ㅇ유선방송기술기준 제 10조(분계점), 제18조 내지 제23조 ㅇ구내통신설비설치기 준 제40조
	가공인입			ㅇ가공인입의 표준도에 의한 설치여부
	설치위치			ㅇ맨홀ㆍ핸드홀 및 전주 등 설치위치 -최단의 인입거리로 설치 -대지 분계점내에 설치
	인입배관			ㅇ분계점과 최초 접속되는 장치함간 1공 이상 -기타 국선인입항목 준용(핸드홀 공용 사용가능) ㅇ공동주택：20세대 이상 54mm이상 설치
설치방식	CATV 구내전송 선로 설치대상			ㅇ축사ㆍ차고ㆍ창고 등 CATV수요가 예상되지 아니하는 비주거용 및 단독주택(다중주택, 다가구주택 포함)을 제외한 건축물		ㅇ육안검사 ※공동주택에는 정보통신부령이 정하는 바에 따라 MATV설비와 CATV설비를 설치해야 함 (주택건설기준등에 관한규정 제42조)	ㅇ기술기준 제21조 ㅇ유선방송기술기준 제18조(CATV설치대상) 제19조(설치범위) ※제19조제2항 : CATV설비와MATV 시설은 따로 설치 (2004.1.1일부터적용)
	설치 방법	방법1		ㅇMATV․CATV설비 각각 분리설치 여부(2004.1.1이후)
		방법2		ㅇ건축허가 일자가 2004.1.1이전 건축물에 적용 ㅇMATV시설이 유선방송기술기준에 적합하게 설치되고 아래 각호에 해당되는 경우 -세대별로 상향잡음제거용 필터를 설치하고 -인입접속점에서 각층 장치함까지 동축케이 블 추가로 설치한 경우
장 치 함				ㅇ사용설비의 수용 공간확보 여부 ㅇ시건,통풍구,보조판넬,전원설비등 설치여부 ㅇ신호 분배ㆍ분기 등 설치장소 적정여부 ㅇ접지시설 설치여부		ㅇ육안검사 및 필요시 실측	ㅇ유선방송기술기준 제 20조(설치방법) ㅇ구내통신설비설치기 준 제41조(장치함)
옥내 배관 및 배선 (CATV,MATV의 옥내배관은 구내통신설비제28조제5항 규정 준용 -검사기준표:옥배배관의 요건 적용)				ㅇ장치함에서 세대단자함간 또는 최초로 접속 되는 인출구 구간에는 단독배선 사용여부 -3중차폐이상 또는 알루미늄튜브형 동축케이블 사용여부(5C FBT)유선방송기술기준 제22조[별표7] -동축케이블과 기자재 접속시 커넥터 사용 ㅇ사용배관 규격 및 설치방식 적정여부 -배관은 구내통신선로설비 항목 준용 ㅇ세대 단자함내에서 신호분배의 경우 -각실 직렬단자간 성형배선이 가능한 구조 -세대단자함내 신호분배시 성형배선여부		ㅇ육안검사 -공동주택의 경우 동축케이블은 통신용 세대단자함 에 수용할수 있으며 세대단자함<->인출 구간 통신용 배관을 공동으로 사용가능 단,누화가 없도록해야함 (구내통신설비설치 기준 제40조제2항, 제42조제3항)	ㅇ기술기준 제21조 ㅇ유선방송기술기준 제19조 내지 제21조 ㅇ구내통신설비설치기 준 제40조 내지 제44조 (장치함<->세대단자함 단독배선) -케이블인입시설,장치함, 옥내배관, 사용설비의 성능,케이블의배선
기타	신호의 분배 및 분기			ㅇ임피던스 변화없이 신호를 분기 또는 분배 ㅇ유휴 분기 ․ 분배 단자의 75Ω종단처리 여부 ㅇ각 수신단자간 영상반송파의 레벨차 -인접채널 ： 3dB 이내 -비인접채널：10dB 이내		ㅇ육안검사 및 필요시 실측 -유선방송전송선로 설비와 구내전송선로 설비의 분계점에서 측정(제26조제2항)	ㅇ기술기준 제21조 ㅇ유선방송기술기준 제20조 내지 제26조 (제26조1항전송선로설비의질적기준 별표10) ㅇ구내통신설비설치기 준 제43조
	신호레벨			ㅇ영상반송파：65～85dB㎶(75Ω연결시)		ㅇ레벨측정
	화질 품위		평 점	화 질	방 해		※단계법에 의한 화질 평가 (인출구에서 측정 하여 4점이상)
			5	매우좋다	방해를 알수 없다
			4	좋 다	방해를 알수 있지만 화면 보는데 상관없다
			3	보통이다	방해에 신경이 쓰이지만 화면을 못 볼 상태는 아니다
			2	나 쁘 다	방해가 많아 화면을 볼수가 없다
			1	매우나쁘다	수신 불가능하다

감리원 등급 :                     검사자 :               (인)

3. MATV설비에 대한 검사기준

검사항목		검 사 기 준	검사방법	근 거	검사결과
수신안테나		ㅇ수신안테나시설 설치방법의 적정성여부 - 아날로그 및 디지털방송의 수신이 가능한 안테나 설치여부 - 피뢰시설과 1m이상 이격과 구조물의 풍하중 견고성 여부 - 내구성 및 동축케이블 접속부의 방수구조 여부	ㅇ육안검사	ㅇ공시청규칙 제6조, 제10조
배관 등의 설치방법	일반사항	ㅇ배관 등은 배선의 교체 및 증설시공의 용이성 여부 ㅇ증폭기 및 분배기 등의 외부교체 용이성 여부	ㅇ육안검사	ㅇ공시청규칙 제7조
	옥내배관 및 배선	ㅇ사용배관 규격 및 설치방식 적정여부 - 배관 등 구내통신선로설비 항목 준용 - 장치함에서 세대단자함간 또는 최초로 접속되는 인출구 구간에는 단독배선여부 - 동축케이블과 기자재 접속시 커넥터 사용 ㅇ세대단자함 내에서 신호분배의 경우 - 각실 직렬단자간 성형배선이 가능한 구조 - 세대단자함內 신호분배시 성형배선여부 ㅇ3중 차폐이상 또는 알루미늄튜브형 동축케이블 사용여부	ㅇ육안검사	ㅇ유선방송기술기준 제19조 ㅇ접지설비․구내통신설비․ 선로설비기준 제40조 내지 제44조
	장치함	ㅇ사용설비의 수용 공간확보여부 ㅇ시건, 통풍구, 보조판넬, 전원설비 등 설치여부 ㅇ신호 분배ㆍ분기등 설치장소 적정여부 ㅇ보호시설의 설치여부	ㅇ육안검사	ㅇ접지설비․구내통신설비․선로설비기준 제41조 ㅇ공시청규칙 제8조
사용설비의 조건		ㅇ해당성능기준 규격에 적합여부 단, 표시품 혹은 표시품은 적합한 것으로 간주 - 레벨조정기,주파수변환기,증폭기,분배기,분기기 o 기자재의 사용주파수대역：54~750 ㎒	ㅇ육안검사 (필요시 승인서, 성적서 등 요구)	ㅇ공시청규칙 제9조 내지 제17조 ㅇ접지설비․구내통신설비․선로설비기준 제43조 (사용설비의성능[별표9])
수신안테나의 레벨조정		ㅇ수신안테나의 레벨조정 - 채널간 레벨범위 : 6dB 이내 (아날로그채널간 혹은 디지털채널간)	ㅇ육안검사 및 필요시 실측	ㅇ공시청규칙 제11조
직렬단자 및 출력레벨		ㅇ출력 임피던스 : 75Ω (임피던스 변환없이 분배 또는 분기 가능) ㅇ출력 레벨범위 - 아날로그채널 : 65 ~ 85 dB㎶ - 디지털채널 : 45 ~ 75 dB㎶	ㅇ육안검사 및 필요시 실측	ㅇ공시청규칙 제16조 ㅇ유선방송기술기준 제26조 (전송선로설비의 질적수준 별표10)

감리원 등급 :                     검사자 :               (인)

4. 이동통신구내선로설비공사에 대한 검사기준
검 사 항 목		검 사 기 준	검 사 방 법	근 거	검토의견
인입설비	인입방법	ㅇ급전선인입표준도등에 의한 설치여부	ㅇ육안검사 및 필요시 실측	ㅇ기술기준 제17조. 제18조ㅇ구내통신 설비설치기 준 제35조 내지 제 39조
	배관의 요건	ㅇ옥외안테나와 중계장치간 3공확보 또는 닥트설치여부 -배관의 내경은 급전선 외경의 2배 이상
기타설비	전원ㆍ접지 설비	ㅇ2kW이상 상용전원 설치여부 -AC220볼트,전원단자 2개이상 ㅇ통신접지 설치여부
	장소확보	ㅇ중계장치, 송수신용안테나 설치장소의 확보여부

감리원 등급 :                     검사자 :               (인)

※ 기술기준 : 전기통신설비의기술기준에관한규칙(정보통신부령 제166호, 2005.1.26.)

※ 구내통신설비설치기준 : 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ(이동통신구내)선로설비및통신공동구

등에 대한기술기준(정보통신부고시 제2006-70호, 2006.8.2)

※ 유선방송기술기준 : 유선방송국설비등에관한기술기준(정보통신부고시 제2006-33호

- 2006.8.10)

※ 단말기준 : 단말장치기술기준(정보통신부고시 제2003-4호, 2003.1.9)

※ 인증규칙 : 정보통신기기인증규칙(정보통신부령 제149호, 2004.4.27)